**附件： 机房升级改造主要资源需求初步估算：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资源类型 | 规格 | 需求 |
|
| 计算 | 主机 | 总资源包含80核\内存640GB\主频2.2G以上，包含10个服务器10个前置服务器。 |
|
| 存储 | 硬盘  SSD | 80T |
| 安全 | 各种安全软硬件设备 | 满足二级等保测评的安全配置 |
| 系统热备 | 资源包含在计算类型中 | 在主服务系统宕机时能在5分钟内接替主服务。 |
| 异地容灾 | 10TB | 自动进行数据备份 |
| 供电 | 不间断电源 | 满足20KV、8小时电池供电 |
| 终端 |  | 300个终端 |